C:\Users\Андрей\Desktop\Стрешневы горы\ППТ том 2\Вертикальная планировка профиль.dwg,Модель,05.10.2016 10:54:03,Андрей,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (841.00 x 594.00 мм),1:107.457,
C:\Users\Андрей\Desktop\Стрешневы горы\ППТ том 2\Вертикальная планировка профиль.dwg,Модель,05.10.2016 10:55:05,Андрей,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (841.00 x 594.00 мм),1:107.446,
C:\Users\Андрей\Desktop\Стрешневы горы\ППТ том 2\Вертикальная планировка профиль.dwg,Модель,05.10.2016 10:55:57,Андрей,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (841.00 x 594.00 мм),1:107.445,
C:\Users\Андрей\Desktop\Стрешневы горы\ППТ том 2\Вертикальная планировка профиль.dwg,Модель,05.10.2016 10:56:41,Андрей,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (841.00 x 594.00 мм),1:107.471,
C:\Users\Андрей\Desktop\Стрешневы горы\ППТ том 2\Вертикальная планировка профиль.dwg,Модель,05.10.2016 10:57:33,Андрей,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (841.00 x 594.00 мм),1:107.436,
C:\Users\Андрей\Desktop\Стрешневы горы\ППТ том 2\схема использования терр в период подготовки.dwg,листы!,05.10.2016 11:00:53,Андрей,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 мм),1:1.13909,
